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РАЗДЕЛЫ  ПРОГРАММЫ

1.Пояснительная записка.

           Вид деятельности предприятия – оказание услуг по передаче электроэнергии и обеспечение надёжного и качественного электроснабжения потребителей.

          Характеристикой, определяющей эффективность функционирования предприятия, является:

         а) квалифицированный персонал с многолетним опытом работы в области  энергоснабжения;

        б) наличие развитой инфраструктуры, включающей в себя производственную базу и необходимое техническое обеспечение, в т.ч. спецтехнику.

1.1 Цели и задачи проекта.

       Система АСКУЭ ориентирована на работу в электрораспределительной сети 0,4 кВ. Система может использоваться для учета электроэнергии и/или управления потреблением электроэнергии в отдельных коттеджах, многоквартирных домах, офисах, на объектах общественного назначения, на производственных предприятиях, в трансформаторных подстанциях. Состав оборудования комплекса АСКУЭ позволяет полностью обеспечить все потребности в организации учёта потребления электроэнергии и контроле параметров электрической сети организации. Все оборудование АСКУЭ совместимо между собой по протоколу обмена данных и могут использоваться в электрических сетях одновременно. Используемая в системе АСКУЭ технология учета полностью автоматизирована, не нуждается в большом штате контролеров и полностью исключает возможность влияния каких-либо негативных субъективных факторов на процесс учета. АСКУЭ четко контролирует дисциплину расчетов за потребленную электроэнергию. АСКУЭ постоянно контролирует процесс поставки электроэнергии, оперативно выявляет и локализует любые технические потери и/или попытки хищения электроэнергии. Таким образом, использование АСКУЭ приводит к общему снижению эксплуатационных расходов и потерь сетевой компании, и, соответственно, к росту ее доходов. Система может использоваться в частном секторе (отдельные коттеджи, многоквартирные жилые дома, офисы), на объектах государственного или общественного назначения, на производственных предприятиях, а также непосредственно в распределительных сетях. Счетчики  имеют расширенные функциональные возможности и позволяют:

ЭНЕРГОКОМПАНИИ

Накапливать данные о потреблении, используя удаленный доступ к счетчикам по каналам связи.

Контролировать и синхронизировать работу счетчиков. Следить за состоянием сети потребления и сети передачи данных.

Осуществлять эффективную политику управления потреблением, исходя из соблюдения клиентами условий договора.

ПОТРЕБИТЕЛЮ
Экономить на платежах за электроэнергию за счет функции многотарифного учета.

Исключить незаконное проникновение в жилой дом посторонних лиц под видом контролеров сетевой организации.

2. Инженерно-технические мероприятия

Для реализации проекта необходимо:

Установить автоматизированную систему учета потребления «МИРТЕК», с установкой цифровых счетчиков типа:

1 фазный счетчик электрической энергии 5-60А марки МИРТЭК-1РУ,
3 фазный счетчик электрической энергии 5-100А марки МИРТЭК-3РУ, 

3 фазный счетчик электрической энергии трансформаторного включения 5-10А марки МИРТЭК-3РУ,

Модуль сбора и передачи данных (предназначен для организации информационного обмена) марки МИРТ-851 (шлюз).

В 2016 году запланирован монтаж системы АСКУЭ в объеме и по адресам

	№ п/п
	Адрес установки приборов учета
	Количество штук



	1
	г.Березовский пос.1 карьер, п.2 карьер, п.44 квартал
	227

	2
	г.Березовский пос.Кедровка
	454


В 2017 году запланирован монтаж системы АСКУЭ в объеме и по адресам

	№ п/п
	Адрес установки приборов учета
	Количество штук



	1
	г.Березовский 
	281

	2
	Пос. Монетный
	60

	3
	Пос. Лосиный
	46

	4
	Пос. Ключевск
	9

	
	
	


В 2018 году запланирован монтаж системы АСКУЭ в объеме и по адресам

	№ п/п
	Адрес установки приборов учета
	Количество штук



	1
	г.Березовский пос.Лосиный
	1152


В 2019 году запланирован монтаж системы АСКУЭ в объеме и по адресам

	№ п/п
	Адрес установки приборов учета
	Количество штук



	1
	г.Березовский пос.Октябрьский
	313

	2
	г.Березовский пос.Лосиный
	66

	3
	г.Березовский, пос.Ключевск
	462


3. Сравнительный анализ.

Основными преимуществами системы АСКУЭ перед аналоговой системой учета электроэнергии являются:

Уверенный обмен данными при передаче по радио каналу 433 МГц, 2,4 ГГц, RF-485, GPRS. Благодаря технологии ретрансляции сигнала каждым устройством и использование двухчастотного канала передачи обеспечивается надежный устойчивый канал связи.

Наличие встроенного управляемого силового реле. Данная особенность позволяет контролировать нагрузку в соответствии с договором с абонентом. Также позволяется контролировать загруженность линий и загруженность оборудования в часы пиковых нагрузок.

Наличие в счетчиках системы контроля текущих параметров сети, в том числе датчика дифференциального тока. В совокупности с силовым реле выступает как эффективное защитное устройство от различных аварийных режимов и несанкционированных  отборов электроэнергии (хищения).

Устраняется возможность сговора абонентов с обслуживающим персоналом по сокрытию реального потребления электроэнергии. Обеспечивается автоматизированным ежедневным сбором информации со всех приборов учета, а также невозможностью изменения данных о потреблении ни абонентом, ни обслуживающим персоналом.

Информационный обмен УСПД и центра по  GSM или GPRS каналам. Наиболее дешевый вариант без проведения дополнительных работ по прокладке проводов связи.

Сведения пофазного баланса. Наличие данного функционала позволяет эффективно бороться с хищениями электроэнергии, быстро выявляя нарушителя.

Надежность эксплуатации при сверхнизких температурах. При падении температуры ниже -40 градусов пропадает индикация на ЖК дисплее, а данные без задержек продолжают, согласно расписания, поступать в центр сбора информации.

Интеграция с любой биллинговой системой. Организован автоматический обмен данными с помощью приложения «Export manager».

Минимальный набор оборудования для создания системы состоит всего из трех компонентов. Для запуска системы учета электроэнергии в промышленную эксплуатацию достаточно установить счетчик у абонента, модуль сбора на подстанции и настроить сервер в офисе электросетевой компании.
